

**寻呼对讲配置向导**

**册**

**目录**

[一、 介绍 2](#_Toc1705)

[二、 配置操作 2](#_Toc7914)

[1、 配置FreePBX 2](#_Toc28017)

[① 设置寻呼组 2](#_Toc22253)

[三、 配置结果验证 2](#_Toc2673)

1. **介绍**

用户可以配置一组电话，当用户从对讲组内发起呼叫时，其他用户可以自动应答，并且通过扬声器互相讲话。

1. **配置操作**
2. **配置FreePBX**
3. **设置寻呼组**

创建一个寻呼组。

**操作步骤：**

Application--》Paging and Intercom--》Add Page Group；



图 1 设置寻呼组

1. **配置结果验证**

用户拨打123，分机1117和1122自动接听，可听到广播内容。