



**Fusion PBX会议功能配置手册**

**目录**

[一、 会议功能介绍 2](#_Toc17353)

[二、 配置流程 2](#_Toc7370)

[三、配置操作 2](#_Toc5513)

[1、登录PBX 网页管理界面 2](#_Toc13563)

[2、新建会议室 3](#_Toc15048)

[3、填写具体参数并保存 3](#_Toc14693)

[4、保存配置 4](#_Toc6196)

[四、 结果验证 5](#_Toc3011)

[1、进入会议室 5](#_Toc24918)

[2、 会议室状态查询 5](#_Toc28491)

[①查看会议状态 5](#_Toc31509)


[②会议激活状态预览 6](#_Toc20903)

[③会议管理与状态细节查看 6](#_Toc20300)

# 会议功能介绍

会议功能是一个十分实用的功能，与传统会议相比较，具有会议安排迅速，没有时间、地域限制，费用低廉等特点。与传统点对点电话业务相比较，从功能上讲，打破通话只能局限于2方的界限，可以满足3方以上的同时通话。

# 配置流程



# 三、配置操作

## 1、登录PBX 网页管理界面

**操作步骤：**输入PBX域名或IP --》输入账号密码 --》点击LOGIN登录




图 1 登录PBX管理界面

## 2、新建会议室

**操作步骤：**依次点击 Application --》Conference --》+ ADD




图 2 添加会议室

## 3、填写具体参数并保存

图3红框选中参数为必填项，其他则为选填项，参数说明见表1。

**操作步骤：**填入所需参数后 --》保存（Save)。




图 3 会议参数

表 1 会议参数说明表

|  |  |
| --- | --- |
| **参数** | **描述** |
| **Name** | 填入会议室名称； |
| **Extension** | 输入会议室的分机号码，需要是一个全新的、之前未出现过的号码； |
| **Pin Number** | 入会时需要输入的密码，如无需要可以忽略该参数； |
| **Profile** | 会议室配置文件模板，可选系统默认或自定义模板； |
| **Flags** | 会议的标记，值可以是禁言/主持人/静音等； |
| **Account Code** | 会议室账号的代码，话机可通过拨打该代码开启或关闭该会议室； |
| **Order** | 会议室的顺序； |
| **Enabled** | 会议室启用使能； |
| **Description** | 会议室描述； |

## 4、保存配置

保存成功后将自动返回上一级界面，并提示更新已完成（update complete)。




图 4 保存成功

# 结果验证

现在配置已经完成，我们可以进入会议室测试它是否正常工作。

## 1、进入会议室

**操作步骤：**分机号5020、5022拨打会议室分机号6000 --》输入会议室PIN码--》输入成功后听到一声短“嘟”提示音--》已经进入会议室；

**提示：**如果您是第一位进入会议室的与会者，会听到提示音：“你目前是会议室仅有的参会者”，随即会播放等待音乐，直到第二个与会者进入会议室，会议正式开始。



图 5 进入会议室

## 会议室状态查询

### ①查看会议状态

**操作步骤：**点击VIEW ACTIVE;



图 6 查看会议状态入口

### ②会议激活状态预览

可看到会议室6000已激活，参与人数为2。




图 7 会议激活状态预览

### ③会议管理与状态细节查看

**操作步骤：**（1）点击图7红框1中的会议室条项--》进入会议控制界面；

（2）点击图8红框2中按钮--》控制与会者行为（静音/禁言/踢出会议等）；



图 8 会议管理与状态细节查看