**一号多机功能介绍与配置**

1. **介绍**

允许用户在多个终端注册同一个分机号，来电时多个终端同时响铃，用户可在任意分机接听来电。适用于办公位置不固定的用户使用。

1. **配置流程**

2.1 设置允许同时注册的最大终端数

分机和中继--》分机--》用户--》分机信息--》选择允许同时注册的最大终端数



2.2 话机填写相关注册信息

登录话机界面--》VoIP--》账号1--》填写相关注册信息--》保存并应用



PBX查看账号注册状态：

分机和中继--》分机--》查看注册情况

